民乐县治理地下水超采攻坚行动方案（2026-2028年）

为坚决遏制地下水超采，确保实现地下水采补平衡，特制定如下方案。

一、攻坚区域

2025年《甘肃省水利厅甘肃省自然资源厅关于印发全省地下水超采区划定成果的通知》（甘水资源发〔2025〕96号），划定民乐县为中型孔隙浅层地下水超采区1处，超采面积266平方千米，覆盖三堡镇、六坝镇、新天镇、南古镇、工业园区部分区域，主要分布于洪水河灌区下游。

二、主要目标

2026年、2027年、2028年，全县农业用水总量分别控制在3.53亿立方米、3.5亿立方米、3.46亿立方米以内，实现只减不增；地下水超采区分别压减水量488万立方米、61万立方米、44万立方米，超采区地下水采补趋于平衡。农田灌溉水有效利用系数提升至0.6以上，高效节水灌溉面积占比达到81.3%以上。通过三年攻坚，累计新增农业节水能力5989万立方米。

三、重点任务

（一）关井置换

全面推广实施“港湾式”泵池水源置换技术，2026年、2027年、2028年分别建成“港湾式”泵池50座、50座、40座，依法依规关停农业灌溉机井35眼，置换地下水500万立方米以上。在超采区地下水位下降严重区域实施“一井一策”专项治理，加快推进“井转河”、调蓄工程、渠系连通、水源置换、农村集中供水等工程建设。（牵头单位：县水务局；责任单位：各镇党委、政府，县农业农村局、县住建局。以下各项任务均需各镇党委、政府落实，不再一一列出）

（二）节水控水

1.严控新增耕地。严厉打击非法开垦，严禁违规新增耕地，全县不布局新的耕地后备资源开发项目，确实需要提级至市政府常务会议审批。建立健全耕地“占补平衡”与水资源消耗“增减挂钩”的联动审核机制，对国土综合整治、生态修复等涉及耕地增加的项目，提级至县政府常务会议审批。（牵头单位：县自然资源局；责任单位：县水务局、县农业农村局、县林草局）

2.加快高标准农田建设。三年建设高标准农田28.5万亩，其中：新建14.5万亩、改造提升14万亩，累计节水:0.37亿立方米。以推广水肥一体化技术为核心，全面集成应用智能监测、精准施肥、自动化灌溉控制等智慧农业手段，实现对水、肥资源的实时监测、动态调控与高效利用，推进农业用水减量化、高效化。（牵头单位：县农业农村局；责任单位：县发展改革局、县水务局）

表1 高标准农田建设任务分解表

序号	乡镇	2026年	2027年	2028年
新建
（万亩）	改造提升
（万亩）	新增节水
（万m3）	新建
（万亩）	改造提升
（万亩）	新增节水
（万m3）	新建
（万亩）	改造提升
（万亩）	新增节水
（万m3）
1	南丰镇	0.17
21.79	0.50
65.00	1.15
149.50
2	永固镇	0.31	1.01	171.43
0.00	0.50
65.00
3	洪水镇	0.04
5.08	0.15	0.45	78.00	0.10	0.80	117.00
4	民联镇	0.15	0.18	43.49	0.45
58.50	0.25	0.50	97.50
5	三堡镇	0.30	0.12	53.68	0.80	1.00	234.00	1.00	0.55	201.50
6	六坝镇	1.36	1.18	330.04	0.10	0.80	117.00
0.45	58.50
7	顺化镇	0.00	0.83	107.55	0.20	0.65	110.50	0.15
19.50
8	丰乐镇	0.00	0.08	10.62	0.70	0.10	104.00	0.25
32.50
9	新天镇	0.89	2.00	374.83	0.60	0.50	143.00	0.60	0.90	195.00
10	南古镇	0.17	0.61	100.36
0.50	65.00
0.30	39.00
11	农林场	0.64
82.93	2.50
325.00	0.50	0.50	130.00
合计	4.00	6.00	1301.79	6.00	4.00	1300.00	4.50	4.00	1105.00
3.优化调整种植结构。在保障粮食播种面积和产量的前提下，压减高耗水作物，推广适水高效种植，因地制宜积极争取推行轮作休耕。探索建立种植结构负面清单与激励清单制度，坚决压减高耗水作物面积，扩大马铃薯、中药材、油料等低耗水作物和辣椒、制种蔬菜等高效益作物种植面积。三年累计压减洋葱0.4万亩、节水100万立方米；将地下水超采区7.8万亩大田玉米改种为饲用玉米、节水312万立方米。（牵头单位：县农业农村局；责任单位：县水务局）

表2 大田玉米改种粮饲兼用型玉米任务分解表

乡镇	2026年	2027年	2028年
改种面积

（万亩）	新增节水

（万m³）	改种面积

（万亩）	新增节水

（万m³）	改种面积

（万亩）	新增节水

（万m³）
合计	2.5	100	2.6	104	2.7	108
三堡镇	0.16	6.4	0.18	7.2	0.2	8
六坝镇	0.85	34	0.87	34.8	0.89	35.6
新天镇	0.84	33.6	0.86	34.4	0.88	35.2
南古镇	0.32	12.8	0.34	13.6	0.36	14.4
工业园区	0.33	13.2	0.35	14	0.37	14.8
4.发展高效节水畜牧业。制定畜牧业用水定额标准，纳入取水许可与计划用水管理。推广节水型设施设备和工艺，2026年起规模养殖场节水设施配套率达80%以上，单位养殖耗水量较省定额降低10%以上。淘汰水冲粪、水泡粪工艺，推动肉牛、奶牛、猪、羊规模养殖场应用干清粪、发酵床等节水工艺比重分别达80%、86%、82%、90%以上，配套建设粪污资源化利用设施。大力推广“三池两坝”、尾水循环利用等技术，2026-2028年水产养殖补水用水较全省定额分别降低0.95%、2.82%、5.05%以上。优化饲草结构，推广抗旱品种，实现单位饲草产量耗水量下降30%以上，农艺节水技术覆盖率达70%以上。（牵头单位：县农业农村局；责任单位：县水务局、市生态环境局民乐分局）

5.强化农艺技术推广。建立县级节水农业技术专家库，组建县乡技术服务队，推广“技物结合”“技服结合”模式。引进推广抗旱节水优质品种，全面普及小麦浅埋滴灌、垄膜沟灌、水肥一体化及管灌、喷灌、微灌等节水技术。2026年实施玉米单产提升工程20万亩，节水1000万立方米；2026-2028年三年推广小麦浅埋滴灌15万亩、节水600万立方米；推广覆膜灌溉旱作节水技术12.6万亩，节水756万立方米；新建设施种植业0.65万亩，年节水102万立方米。（牵头单位：县农业农村局；责任单位：县水务局）

表3 小麦浅埋滴灌水肥一体化技术推广任务分解表

乡镇	2026年	2027年	2028年
推广面积

（万亩）	新增节水

（万m³）	推广面积

（万亩）	新增节水

（万m³）	推广面积

（万亩）	新增节水

（万m³）
合计	5	200	5	200	5	200
南丰镇	0.3	12	0.3	12	0.3	12
永固镇	0.4	16	0.4	16	0.4	16
洪水镇	0.5	20	0.5	20	0.5	20
民联镇	0.7	28	0.7	28	0.7	28
三堡镇	0.6	24	0.6	24	0.6	24
六坝镇	0.5	20	0.5	20	0.5	20
顺化镇	0.3	12	0.3	12	0.3	12
丰乐镇	0.3	12	0.3	12	0.3	12
新天镇	0.7	28	0.7	28	0.7	28
南古镇	0.7	28	0.7	28	0.7	28
表4 设施农业高效节水建设任务分解表

镇、园区	2026年	2027年	2028年
建设面积

（万亩）	新增节水

（万m³）	建设面积

（万亩）	新增节水

（万m³）	建设面积

（万亩）	新增节水

（万m³）
合计	0.25	40	0.2	32	0.2	32
工业园区	0.25	40	0.2	32	0.2	32
表5 垄膜（作）沟灌为主的覆膜灌溉技术任务分解表

乡镇	2026年	2027年	2028年
推广面积

（万亩）	新增节水

（万m³）	推广面积

（万亩）	新增节水

（万m³）	推广面积

（万亩）	新增节水

（万m³）
合计	3.8	228	4.2	252	4.6	276
南丰镇	0.25	15	0.3	18	0.32	19.2
永固镇	0.42	25.2	0.42	25.2	0.45	27
洪水镇	0.42	25.2	0.45	27	0.5	30
民联镇	0.42	25.2	0.45	27	0.5	30
三堡镇	0.32	19.2	0.4	24	0.45	27
六坝镇	0.5	30	0.55	33	0.6	36
顺化镇	0.32	19.2	0.38	22.8	0.43	25.8
丰乐镇	0.05	3	0.05	3	0.05	3
新天镇	0.55	33	0.6	36	0.65	39
南古镇	0.55	33	0.6	36	0.65	39
6.加快农林场绿色转型发展。全面核定、精准下达各类农林场用水指标，2026年实现农林场用水计量、耕地面积变化、种植结构调整数字化监管全覆盖。2026年-2027年分别建设水肥一体化高标准农田0.63万亩、2.5万亩，节水40万立方米以上、165万立方米以上；2028年实现全覆盖，节水198万立方米以上。探索一二三产融合发展新路径，2026-2028年建成10个以上“一场一业”特色鲜明的绿色转型样板农场。对非法开垦、严重挤占生态空间、不符合国土空间利用规划的土地坚决退耕。（牵头单位：县农业农村局；责任单位：县自然资源局、县水务局、县林草局、县工信局、县发展改革局）

表6 农林场水肥一体化高标准农田建设任务分解表

农林场名称	2026年	2027年	2028年
建设面积（万亩）	新增节水能力（万m³）	建设面积（万亩）	新增节水能力（万m³）	建设面积（万亩）	新增节水能力（万m³）
国有
0.45	29.7
个体	0.63	40.95	2.5	165	2.55	168.3
表7 绿色转型样板农场建设任务分解表

民乐县	2026年（个）	2027年（个）	2028年（个）
合计	2	1	2
（三）增水保水

1.实施灌区扩容延伸改造。推动实施已纳入国家“两重”项目清单的洪水河、童子坝2个大型灌区现代化改造项目，争取实施义得渠首水闸更新改造项目，提高渠系水利用率，构建与城乡供水相适应的工程网络体系。（牵头单位：县水务局；责任单位：县发展改革局）

2.加大调蓄工程建设。加快水源调蓄工程建设，2026年开工建设地下水超采综合治理项目超采区东片水源置换工程、西灰山水源置换工程、工业园区（超采区内国道227线）水源置换工程，2027-2028年陆续实施海潮坝二号水库、苏油口灌区水资源优化配置工程（二期）、地下水超采综合治理项目农村集中供水水源置换工程、地下水超采综合治理项目李寨至菊花地水源置换工程，加快推进瓦房城、双树寺、翟寨子水库清淤等项目前期工作，完善已建水库输配水体系，逐步构建现代化水库运行管理，到2028年累计新增调蓄库容450万立方米以上。（牵头单位：县水务局；责任单位：县发展改革局）

3.加快黑河流域综合治理。积极配合《黑河流域综合治理规划》修编，开展生态清洁小流域、盐碱地治理、幸福河湖建设。（牵头单位：县水务局；责任单位：县发展改革委、县自然资源局）

4.提升人工增雨（雪）作业能力。2026年新建成3个标准化地面火箭和6个智能烟炉作业点，在中型水库上游新建5个地面移动火箭作业点和4个烟炉作业点。2027年完成2部固定火箭自动化系统升级，建设1部移动式火箭发射装置载车平台、1个人影指挥平台。常态化与周边县（区）联合开展人工增雨（雪）作业。（牵头单位：县气象局；责任单位：县水务局）

（四）管水治水

1.实行智慧化监管。结合“数字孪生”黑河一体化监测感知赋能工程，持续优化“1+1+N”智慧水务架构体系，对未实现在线计量的25眼机井数据全面实现在线计量监控，落实“一井一档”管理要求；2026年开发“智慧水务”手机APP，2027年全面推广使用，实现水预算申报、复核、执行等事项“掌上办”。2028年完善县级和灌区水预算智慧管理平台，推进水预算管理与用水统计调查直报管理系统、水权交易平台等信息共享。（牵头单位：县水务局；责任单位：县供电公司、县大数据中心）

2.加强用水临界预警。建立“分级预警、精准响应、闭环处置”的用水临界预警机制，将用水临界预警划分为红色、橙色、黄色三个等级，累计用水量达到或超过年度预算水量90%为红色预警，坚决防止非必要灌溉用水；累计用水量达到年度预算水量80%为橙色预警，限制高耗水作物灌溉，严格限制新增灌溉用水；累计用水量达到年度预算水量70%为黄色预警，优化渠系输水、及时调整灌溉轮次和灌溉时长。（牵头单位：县水务局；责任单位：县发展改革局、县农业农村局）

3.普及以电控水。建立水电联动机制，推行“以电折水”取水计量，电力部门根据机井许可水量核定用电量，通过控制购买用电量实现对机井取水量精确控制。严格抗旱应急机井封停监管，封停期间不得擅自供电，不得擅自将抗旱应急机井转为常态化取水机井。到2028年底，基本建立较为完善的农业灌溉机井“以电控水”取水计量体系，适用于“以电控水”取水计量的农业灌溉机井覆盖比例达到80%以上，形成“水电联合建档、系数迭代优化、监管场景贯通”良好机制。（牵头单位：县水务局；责任单位：县供电公司）

4.深化水价综合改革。启动调整地下水价格机制，进一步拉大价差，确保地下水用水成本明显高于地表水。持续深化农业水价综合改革，发挥水资源市场价格杠杆调节作用，全面推行分类分档水价。建立与节水成效、调价幅度、财力状况相匹配的农业用水精准补贴制度，对采取节水措施、调整种植结构节水的规模经营主体、农民用水合作组织及农户给予奖励。全面推进水资源费改税，对地下水超采区取用水从高确定税额。严格落实水利部《用水权交易负面清单（试行）》，地下水超采区禁止开展可能造成或加剧地下水超采的水权交易；对存在违规取水且未整改的取用水户，禁止其作为转让方开展水权交易。（牵头单位：县发展改革局；责任单位：县水务局、县财政局、县税务局）

5.严查违法行为。鼓励社会监督，将违规打井、无证取水、超许可取水、破坏计量设施等行为纳入有奖举报范围。建立跨部门联合执法长效机制，定期开展专项执法行动。建立公众参与和社会监管渠道，将违规打井、无证取水、超许可取水、破坏计量设施等行为纳入有奖举报范围，实施奖励。严厉打击各类水事违法行为，将违法信息纳入社会信用体系。深化“行政执法+刑事司法+公益诉讼”衔接机制，建立“审计+督查+巡察+纪检”监督机制，实施“信用+”联合惩戒机制。常态化开展执法监督检查，动态建立台账，实行挂牌督办、清单化闭环管理，确保依法打击、精准防控。加强部门联合执法，细化监管职责和任务，强化违法行为线索移交，推动信息互通、监管互补、执法互助，切实凝聚水事违法行为打击力度。（牵头单位：县水务局；责任单位：县纪委监委机关、县委巡察办、县检察院、县人民法院、县公安局、市审计局、市发展改革局、市生态环境局民乐分局、县农业农村局、县自然资源局、县林业和草原局）

6.提升管水护水节水意识。加强县情水情教育、节水形势宣传和政策解读，制定节约用水宣传工作计划，开展集中宣传、公众建言献策、母亲河巡护等系列活动，推进“学习教育、氛围营造、标杆引领、特色课堂、主题传播”五项行动，深化“进校园、进社区、进企业、进机关、进农村、进网络”六进行动，引导社会公众转变用水观念和用水方式。发挥新闻媒体和网络平台作用，坚持正确舆论导向，宣传先进典型，曝光违法案件，提高全民节水的自觉性。（牵头单位：县委宣传部；责任单位：县委社会工作部、县委网信办、团县委、县水务局、县教育局、县科技局、县工信局、县自然资源局、县农业农村局、县机关事务管理局、县委网信办、县住建局）

四、保障措施

建立“党政同责、一岗双责”的地下水超采治理责任体系，落实县级领导包抓机制；成立党政一把手任组长的工作专班，牵头做好指导监管工作；各镇落实主体责任，制定细化方案，分解目标任务。建立季度调度复盘机制，县委、县政府定期召开推进会，协调解决问题；将农业领域地下水超采治理工作纳入县委、县政府年度督查计划，采取“四不两直”等方式常态化督导，对工作不力、进展缓慢的提醒、通报和督办，对发生违纪违法问题的按照《张掖市加强水资源管理领域违纪违法问题查处问责若干措施》严肃问责。县财政每年将奖补资金列入年度财政预算，鼓励和引导社会资本参与地下水超采综合治理；对推广高效节水灌溉技术、发展节约集约用水生产模式等方面做出突出贡献的组织和个人给予激励和奖补。常态化开展政治理论和业务知识培训，举办水资源管理和节水型社会建设等培训班；加强水利干部队伍监督管理，加大水行政执法队伍建设，采取“双随机、一公开”等方式，加强履职行为、制度执行、廉洁自律等情况的监督检查。

附件：1.民乐县治理地下水超采攻坚行动工作专班

2.县级领导联系包抓地下水超采区治理工作安排表

3.民乐县治理地下水超采重点任务分解表

4.民乐县治理地下水超采水源置换工程建设任务分解表

5.民乐县治理地下水超采攻坚行动细化方案工作任务清单台账

附件1

民乐县治理地下水超采攻坚行动工作专班

为确保落实张掖市治理地下水超采攻坚行动目标任务，经县委、县政府同意，成立民乐县治理地下水超采攻坚行动工作专班，组成人员及工作职责如下。

组 长：张 鹏 县委书记

张晓龙 县委副书记、县长

副组长：许治建 县委副书记

李培福 县委常委、县委政法委书记

卢芋辰 县委常委、县委宣传部部长

裴绪国 民乐工业园区党工委书记、管委会主任

付 强 县委常委、县纪委书记、县监委主任

张学基 县委常委、县政府常务副县长

展兴华 县委常委、统战部部长、县政协党组副书记

王金刚 县委常委、组织部部长、县委党校（县行政学校）校长

陈朝贵 县委常委、县政府副县长

钟 波 县政府党组成员、副县长

曹天星 县政府党组成员、副县长

刘 东 县政府党组成员、副县长

邱进福 县人民法院党组书记、院长

郭永旺 县人民检察院党组书记、检察长

成 员：吕希强 县政府党组成员、县政府办公室主任

张著元 县委办公室副主任

费发昌 县委宣传部常务副部长、网信办主任

沈富荣 县纪委常委、监委委员、巡察办主任

何怀亮 县委社会工作部部长、县委“两新”工委书记

章宝宝 县发展和改革局党组书记、局长

穆尚余 县教育工委书记、教育局党组书记、局长

巴宗泽 县科学技术局局长

韩克明 县工信和商务局党组书记、局长

任寅宽 县公安局党委副书记、政委

王建学 县财政局党组书记、局长

汤如胥 县自然资源局党组书记、局长

吴小龙 市生态环境局民乐分局副局长

郑栋云 县住建局党组书记、局长

王连才 县水务局党组书记、局长

杨 鹏 县农业农村局党组书记、局长

任培爱 县审计局党组书记、局长

宋晔儒 县林草局党组书记、局长

赵开勋 县税务局党委书记、局长

冒立鑫 县气象局党组书记、局长

张 莹 共青团民乐县委书记

克 刚 县机关事务中心主任

康永昌 县大数据中心主任

金 铖 国网民乐供电公司总经理

樊 钊 南丰镇党委书记

陈述臻 永固镇党委书记

陈学福 洪水镇党委书记

王秉林 民联镇党委书记

展存福 三堡镇党委书记

吴得伦 六坝镇党委书记

杨学春 顺化镇党委书记

陈积霞 丰乐镇党委书记

陶得东 新天镇党委书记

陈建生 南古镇党委书记

吕 锋 南丰镇党委副书记、镇长

王梦华 永固镇党委副书记、镇长

谢兴举 洪水镇党委副书记、镇长

柴玉国 民联镇党委副书记、镇长

姜 浩 三堡镇党委副书记、镇长

滕耀国 六坝镇党委副书记、镇长

马龙清 顺化镇党委副书记、镇长

王延邦 丰乐镇党委副书记、镇长

王 海 新天镇党委副书记、镇长

陈 瑜 南古镇党委副书记、镇长

工作专班负责统筹协调《张掖市治理地下水超采攻坚行动方案（2026-2028年）》目标任务落实，研究解决治理地下水超采重要事宜。专班设办公室，县政府分管负责同志任办公室主任，王连才、杨鹏同志兼任办公室副主任，工作人员根据需要从县水务局、县农业农村局、县自然资源局、县工信局、县林草局等有关部门单位抽调。办公室具体承担日常工作，协调各镇、相关部门开展治理地下水超采攻坚行动任务，定期调度推进情况，协调解决具体问题，督促落实各项工作。工作专班不纳入县级议事协调机构管理，不正式行文，成员如有变动，由接替工作的同志自行替补，工作结束后自行撤销。

附件2

市县领导联系包抓地下水超采区治理工作安排表
超采区	涉及乡镇	市级包抓

领导	县级包抓责任人	乡镇责任人
民乐县中型孔隙浅层地下水超采区	三堡镇	柴向前 市委副书记	张 鹏 县委书记

李培福 县委常委、政法委书记
曹天星 县政府党组成员、副县长	展存福 党委书记

姜 浩 党委副书记、镇长
六坝镇	郑生新 市人大常委会党组成员、副主任	张自新 县人大常委会党组书记、主任
陈朝贵 县委常委、县政府副县长
刘 东 县政府党组成员、副县长	吴得伦 党委书记、河西解放纪念馆馆长

滕耀国 党委副书记、镇长
新天镇	薛 琴 市人大常委会副主任	许治建 县委副书记
葛永斌 县人大常委会党组成员、副主任
钟 波 县政府党组成员、副县长，县公安局党委书记、局长、督察长	陶得东 党委书记

王 海 党委副书记、镇长
南古镇	张文智 市政协副主席	张晓龙 县委副书记、县长
王立新 县政协主席
张学基 县委常委、常务副县长	陈建生 党委书记

陈 瑜 党委副书记、镇长
包抓任务： 1.深入调研。县级领导严格落实包抓联系县区工作制度，经常深入地下水超采重点片区，实地了解乡镇落实国家、省市县地下水超采区综合治理工作部署和《民乐县治理地下水超采攻坚行动方案(2026-2028年)》重点任务推进情况，掌握包抓联系乡镇地下水水位动态、超采量管控、替代水源建设等真实状况，听取乡镇水务干部、用水企业及群众的意见建议。

指导帮助。指导包抓联系乡镇 深化地下水保护法规政策和超采治理重要性的宣传引导，营造全社会节水护水的良好氛围。结合当地水资源禀赋、产业发展需求，指导乡镇落实最严格水资源管理制度考核，提升乡镇、灌区地下水精细化管理履职能力。

3.督促检查。结合实地调研对乡镇落实地下水超采区治理工作部署的进度、质量和成效进行督促检查。总结交流乡镇地下水超采治理、节水改造、水置换等方面的做法经验，点出超采管控不到位、措施推进滞后等突出问题，提出具体意见建议，帮助解决治理过程中的实际困难。
附件3

民乐县治理地下水超采重点任务分解表

市县区	2026年主要目标任务	2027年主要目标任务	2028年主要目标任务
农业用水量（亿立方米）	地下水超采区压减水量（万立方米）	农田灌溉水有效利用系数	高效节水灌溉面积占比(%)	新增农业节水能力（万立方米）	农业用水量（亿立方米）	地下水超采区压减水量（万立方米）	农田灌溉水有效利用系数	高效节水灌溉面积占比(%)	新增农业节水能力（万立方米）	农业用水量（亿立方米）	地下水超采区压减水量（万立方米）	农田灌溉水有效利用系数	高效节水灌溉面积占比(%)	新增农业节水能力（万立方米）
合计	3.53	488	0.59	74.8	2064	3.50	61	0.595	77.9	2049.5	3.46	44	0.60	81.3	1875
南丰镇	0.0693	/	0.586	37	82.79	0.0687	/	0.589	41	126	0.0679	/	0.591	49	210.5
永固镇	0.2457	/	0.587	64	232.43	0.2436	/	0.59	66	61	0.2408	/	0.593	71	126
洪水镇	0.3912	/	0.593	63	66.08	0.3879	/	0.596	69	139	0.3834	/	0.599	78	178
民联镇	0.4156	/	0.58	53	126.49	0.4121	/	0.583	57	144	0.4074	/	0.586	63	182.5
三堡镇	0.3505	7.55	0.598	46	136.68	0.3475	0.94	0.6	63	317	0.3435	0.68	0.603	79	285.5
六坝镇	0.5334	240.05	0.598	83	413.04	0.5289	30.01	0.6	89	200	0.5229	21.64	0.603	93	414.5
顺化镇	0.2445	/	0.604	60	168.55	0.2425	/	0.605	71	171.5	0.2379	/	0.606	73	80.5
丰乐镇	0.1933	/	0.605	60	84.62	0.1917	/	0.606	75	178	0.1895	/	0.607	79	106.5
新天镇	0.5463	56.20	0.605	68	466.23	0.5417	7.03	0.606	74	227	0.5355	5.07	0.607	83	279
南古镇	0.4508	24.18	0.602	94	184.16	0.4470	3.02	0.605	96	141	0.4419	2.18	0.606	98	135
工业

园区	0.0893	160.02	0.593	61	102.93	0.0886	20.00	0.596	81	345	0.0876	14.43	0.599	89	150

附件4

民乐县治理地下水超采水源置换工程建设任务分解表

县乡镇	2026年主要目标任务	2027年主要目标任务	2028年主要目标任务
水库（座）	调蓄水池（座）	港湾式泵池（座）	置换地下水量（万立方米）	关停机井（眼）	水库（座）	调蓄水池（座）	港湾式泵池（座）	置换地下水量（万立方米）	关停机井（眼）	水库（座）	调蓄水池（座）	港湾式泵池（座）	置换地下水量（万立方米）	关停机井（眼）
全县	0	17	50	365	35	0	0	50	75	0	1	2	40	60	0
南丰镇	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
永固镇	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
洪水镇	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
民联镇	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
三堡镇	/	/	/	/	/	/	/	/	7.5	/	/	/	3	4	/
六坝镇	/	5	12	65	4	/	/	13	19.5	/	/	/	8	12	/
顺化镇	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	/	/	/	/
丰乐镇	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
新天镇	/	5	15	78	13	/	/	12	18	/	/	1	8	13	/
南古镇	/	4	4	48	2	/	/	8	12	/	/	/	9	13	/
园 区	/	3	12	132	14	/	/	12	18	/	/	1	12	18	/